{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["车间金属窗","金属门","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"车间金属窗","index":0,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,10],[2,0,2,10],[3,2,11,2],[13,2,19,2],[21,2,27,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["车间金属窗统计"]
["序号","规格","技术参数","数量（个）","单位","救援窗\n（加一块钢化）","加手动\n开启（高位）","数量（㎡）","综合单价","合价","备注"]
["车间一"]
[1,"4800*2000","1、60系列断桥隔热\n2、外灰内白（颜色有建设单位选定）\n3、6+12+6透明玻璃",15,"樘",null,null,144]
[2,"4800*2000",null,5,"樘",5,null,48]
[3,"4800*1000",null,37,"樘",null,24,177.6]
[4,"2400*2000",null,7,"樘",3,null,33.6]
[5,"2400*1000",null,4,"樘",null,null,9.6]
[6,"1500*2000",null,4,"樘",null,null,12]
[7,"1500*1000",null,3,"樘",null,null,4.5]
[8,"1200*2000",null,2,"樘",null,null,4.8]
[9,"1200*1200",null,1,"樘",null,null,1.44]
["车间二"]
[1,"3900*700","1、60系列断桥隔热\n2、外灰内白（颜色有建设单位选定）\n3、6+12+6透明玻璃",17,"樘",null,null,46.41]
[2,"3900*700",null,11,"樘",null,11,30.029999999999998]
[3,"1200*1200",null,13,"樘",null,null,18.72,null,null,"无扇钢化"]
[4,"1200*1200",null,9,"樘",null,null,12.959999999999999]
[5,"3900*1200",null,10,"樘",10,null,46.8]
[6,"3900*1200",null,5,{"$nulls":3},23.4]
[7,"4500*1200",null,4,"樘",null,null,21.599999999999998,null,null,"连廊"]
["乳清车间"]
[1,"4800*1200","1、60系列断桥隔热\n2、外灰内白（颜色有建设单位选定）\n3、6+12+6透明玻璃",14,"樘",null,14,80.64]
[2,"2400*1200",null,5,"樘",null,5,14.399999999999999]
[3,"2400*2000",null,5,"樘",5,null,24]
[4,"4800*2000",null,5,"樘",5,null,48]
[5,"4800*2000",null,4,"樘",null,null,38.4]
[6,"1200*1200",null,10,"樘",null,null,14.399999999999999]
[7,"1200*1200",null,3,"樘",null,null,4.319999999999999]

{"sheet":"金属门","index":1,"n_rows":26,"n_cols":9,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,8],[2,0,9,0],[2,2,9,2],[10,0,13,0],[10,2,13,2],[14,0,22,0],[14,2,22,2],[23,0,25,0],[23,2,25,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["生产车间金属门汇总清单"]
["序号","规格","技术参数","数量","单位","面积","综合单价","合价","备注"]
["钢制保\n温门",1521,null,36,"樘",113.4]
[null,1021,null,23,"樘",48.300000000000004]
[null,1527,null,1,"樘",4.050000000000001]
[null,2027,null,1,"樘",5.4]
[null,1530,null,12,"樘",54]
[null,1830,null,2,"樘",10.8]
[null,1821,null,2,"樘",7.5600000000000005]
[null,2427,null,1,"樘",6.48]
["断桥铝\n玻璃门",1521,null,1,"樘",3.1500000000000004]
[null,1530,null,2,"樘",9]
[null,1526,null,1,"樘",3.9000000000000004]
[null,1821,null,1,"樘",3.7800000000000002]
["甲级防\n火门",1218,null,1,"樘",2.16]
[null,1821,null,3,"樘",11.340000000000002]
[null,1521,null,13,"樘",40.95]
[null,1021,null,7,"樘",14.700000000000001]
[null,1018,null,1,"樘",1.8]
[null,1824,null,5,"樘",21.599999999999998]
[null,1221,null,2,"樘",5.04]
[null,1121,null,2,"樘",4.620000000000001]
[null,2430,null,1,"樘",7.199999999999999]
["乙级防\n火门",1218,null,1,"樘",2.16]
[null,1521,null,8,"樘",25.200000000000003]
[null,1121,null,3,"樘",6.930000000000001]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}